Tecsat

# Nube de ideas

* El servidor recibirá mensajes desde cada uno de los virlocs.
* El mensaje contendrá un ID de dispositivo, un tipo de mensaje, un numero de mensaje y un checksum.
* El servidor, una vez recibido el mensaje deberá procesarlo y responder al virloc un mensaje de confirmación.